附件3        其他需要说明的事项

1环境保护设施、施工和验收过程简况
1.1设计简况
本项目在总体设计阶段已经将环境保护设施纳入初步设计，环境保护设施的设计符合《建设项目环境保护设计规定》和《建设项目环境保护管理条例》的规定，依据《苏州市兴业化工有限公司155000个包装桶循环利用项目（整体验收）》中营运期污染工序及污染源强分析，建设单位实际投资70万元设置环保设施：①废气治理设施包含：依托现有1套一级碱喷淋+二级活性炭装置，风量15000m3/h，1个20m排气筒（FQ-904007）；1套二级碱喷淋装置，风量7000m3/h，1个20m排气筒（FQ-904007）；新增1套一级碱喷淋+二级活性炭装置，风量6000m3/h，1个20m排气筒（FQ-904006）；1套二级碱液喷淋装置，风量1000m3/h，1个20m排气筒（FQ-904006）；同时依托现有储罐区已建的1套一级碱液喷淋+一级活性炭吸附装置，风量为3600m³/h，1个15m排气筒（FQ-904011）；污水站已建1套一级碱液喷淋+一级活性炭吸附装置，风量3000m³/h，1个15m排气筒（FQ-904012）；危废暂存间已建的1套一级碱液喷淋+二级活性炭吸附装置，风量为6000m³/h，1个15m排气筒（FQ-904013）。②废水治理设施：依托现有已建的污水处理站，实际建设能力192t/d；噪声治理设施；危废仓库及相关环境管理”，已经落实防止污染和生态破坏的措施。
1.2施工简况
本项目的环境保护设施委托苏州鸿恩环保科技有限公司、苏州市白云环保公司工程设备有限公司设计及施工，同环保工程公司签订施工合同，合同中规定施工款项支付流程和施工完成时间，施工过程中落实环评中提出的环境保护措施。
1.3验收过程简况
    本项目一阶段于2023年6月23日竣工，2023年9月28日完成了一阶段的竣工环境保护验收；二阶段于2026年5月20日竣工，环保设施也同时安装完成，二阶段2026年06月25日调试完成。受建设单位委托，澄铭环境检测（苏州）有限公司承担本项目验收监测工作，本项目验收监测报告于2026年06月进行，2026年08月19日邀请两名专家参加建设单位组织的验收评审会。根据验收监测报告和现场检查，项目环保手续完备，技术资料齐全，执行了环境影响评价和环保“三同时”管理制度，基本落实了环评报表及其批复所规定的各项环境污染防治措施，污染物可达标排放，达到竣工环保验收要求。验收组经认真讨论，一致认为《苏州市兴业化工有限公司155000个包装桶循环利用项目（整体验收）》在环境保护方面符合竣工验收条件，本项目环境保护设施竣工验收合格。
2其他环境保护措施的实施情况
2.1制度措施落实情况
（1）环保组织机构及规章制度
建设单位已编制环境管理制度，确定公司总经理为安全环保第一负责人，各部门经理负责各自范围内的环保管理工作，行政部门负责环保设施的运行维护、固废转移管理、环保资料归档和统计。
（2）环境监测计划
    建设单位拟委托第三方环境检测机构进行例行检测。
2.2配套措施落实情况
（1）区域削减及淘汰落后产能
    无
（2）防护距离控制及居民搬迁
根据该项目环评批复，项目以厂界为起点设置200m的卫生防护距离，该范围内无常住居民区等环境敏感目标。
2.3其他措施落实情况
[bookmark: _GoBack]   突发环境事件应急预案于2025年2月20日通过苏州高新区（虎丘）生态环境局备案（备案号：320505-2025-001-H）。
3整改工作情况
   根据专家意见，验收监测报告表内容按照《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》（生环部公告[2018]9号）进行修改完善；完善环保管理制度及日常管理台账，定期维护环保设施，确保符合环保相关法律法规要求；加强环境管理，落实风险防范措施，防止污染事故发生；加强环境应急预案的培训和演练。

